ROLDEX 2 MPL 38

**Ensiluokkainen OIL ONLY-rulla**

* Lähes nukkaamaton
* Imee öljyt mutta hylkii vettä
* Reijitetty, monikäyttöinen eri kohteissa esim. tehtaissa, järvissä, satamissa, meressä.
* Kelluu vaikka olisi öljyllä kyllästetty
* 100% Sulapuhallettu polypropeeni, peitetty hienolla kuitukerroksella molemmin puolin
* Ei repeä tai rispaannu
* Imee 25 kertaa painonsa verran
* Dimple-kuvio nopeuttaa nesteen imeytymistä koko materiaaliin, jotta puhdistus olisi nopeampaa ja helpompaa
* Imee ja pidättää öljyt ja öljypohjaiset nesteet - mukaan lukien voiteluaineet ja polttoaineet - imemättä vettä
* Kelluu ja samalla puhdistaa vedestä vuodot
* Kirkkaanvalkoinen väri helpottaa imeytyneen öljyn näkyvyyttä - kiinnittää huomiota konevuotoihin ja näyttää selvästi kylläisyysasteen vuodon aikana
* Rei'itetty materiaali on helppo repiä oikean kokoiseksi
* Tulenkestävä materiaali ei pala välittömästi kuten selluloosa. Se sulaa, kun se altistetaan korkealle kuumuudelle
* Myrkytön

**Tuotetiedot**

Pituus (cm): 4800

Leveys (cm): 2x38 / 76

Imeytyminen (litra / yksikkö): 117

Paino (kg): 3.65kg / rulla

Maahantuoja:

